Przedmiar robót

Nikisiałka Duża

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Poz.SST | KOD CPV | Opis robót | Jedn.miary | ilość |
| **I Roboty przygotowawcze** | | | | | |
| 1. | D-01.01.01 | 45100000-8 | Roboty pomiarowe – wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych | km | 0,400 |
| **II Podbudowa** | | | | | |
| 2. | D-04.01.01. | 45233000-9 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 1200,00 |
| 3. | D-04.08.04 | 45233000-9 | Wyrównanie istniejących nawierzchni kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o grubości średnio 10cm | m3 | 120,00 |
| **III Nawierzchnia** | | | | | |
| 4. | D-05.03.05 | 45233000-9 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR-1 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego średnio 50/kg/m2 | ton | 60 |
| 5. | D-05.03.05 | 45233000-9 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR1-warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 3 cm. | m2 | 1200 |