**Załącznik nr 2 - Część 4**

SALA MUZYCZNA/RADIO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis  | Szt. |  |
|  | Zestaw szaf szkolnychI-Segment - szafaII- Szafy z regulowanymi półkami |  | Sala muzyczna |
| 1 | Segment - szafaOpis produktu: Korpusy wszystkich segmentów wykonane z płyty wiórowej laminowanej 18 mm do samodzielnego montażu za pomocą kołków i śrub. Ściana tylna wykonana z płyty lakierowanej MDF. Drzwi zawieszane na zawiasach puszkowych, zamykane na zamki. W segmencie półka i drążek na wieszaki. Kolor: buk | Szt. 2 | http://pomocepartner.com/zawartosc/grafika/321/695_w.jpg |
| 2. | Segment - szafa z pułkamiOpis produktuKorpusy wszystkich segmentów wykonane z płyty wiórowej laminowanej 18 mm do samodzielnego montażu za pomocą kołków i śrub. Ściana tylna wykonana z płyty lakierowanej HDF. Drzwi zawieszane na zawiasach puszkowych, zamykane na zamki. We wnętrzach półki stałe lub ruchome. Wymiary: wys. 1900mm szer. 800 mm głęb. 350 mmkolor: buk | Szt.1 | http://mebleszkolne.net/galerie/s/segment-globus-sd_404.jpg |
| 3 | Szafa z półkami regulowanymiSzafa wykonana z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, oklejonej obrzeżem PCV 2 mm. W standardzie kolory płyt: buk. Ściana tylna wykonana z płyty lakierowanej HDF. Drzwi zawieszane na zawiasach puszkowych, zamykane na zamki.wymiary: 600 x 800 x H 1900 mm | Szt. 4 | http://pomocepartner.com/zawartosc/grafika/321/695_w.jpg |

SALA PLASTYCZNA/SALA WIDOWISKOWA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Szafy szkolne | Szt. |  |
|  | **I - Zestaw szkolny** **II – Zestaw szkolny** |  | ***Zestaw do pracowni Plastycznej*** |
| 1. | Zestaw szkolnyOpis produktuKorpusy wszystkich segmentów wykonane z płyty wiórowej laminowanej 18 mm do samodzielnego montażu za pomocą kołków i śrub. Ściana tylna wykonana z płyty lakierowanej HDF. Drzwi zawieszane na zawiasach puszkowych, zamykane na zamki. We wnętrzach półki ruchome. Wymiary: wys. 1900 mm szer. 800 mm głęb. 350 mmKolor: buk | Szt.4 |  |
| 2 | Zestaw szkolnyOpis produktuKorpusy wszystkich segmentów wykonane z płyty wiórowej laminowanej 18 mm do samodzielnego montażu za pomocą kołków i śrub. Ściana tylna wykonana z płyty lakierowanej HDF. Drzwi zawieszane na zawiasach puszkowych, zamykane na zamki. We wnętrzach półki stałe lub ruchome. Wymiary: wys. 1900 mm szer. 800 mm głęb. 350 mmKolor : buk | Szt.1 | http://www.rej-wyposazenie.pl/images/Stolbrzeg/Szkolne/segmenty/globus-sb.jpg |
| 3 | Segment -szafkaOpis produktuKorpusy wszystkich segmentów wykonane z płyty wiórowej laminowanej 18 mm do samodzielnego montażu za pomocą kołków i śrub. Ściana tylna wykonana z płyty lakierowanej HDF. Drzwi zawieszane na zawiasach puszkowych, zamykane na zamki. We wnętrzach półki stałe lub ruchome. Wymiary: wys. 1900mm szer. 800 mm głęb. 350 mmkolor: buk | Szt.2  | http://mebleszkolne.net/galerie/s/segment-globus-sd_404.jpg |
|  | Szafka Opis: Wymiary: wys.127 x szer.80 x gł.40 cm szafki wykonane z płyty o gr 1,8 cm , oklejone PCV o gr 2,2 x 0,1 cm , plecy z płyty HDF o gr 0,3 cm , Kolor: buk |  | szafka.jpg |